新乡市体育局采购室外乒乓球台

二次询价采购公告

经市体育局研究批准，新乡市体育局成立采购室外乒乓球台询价三人小组，现就该项目二次询价采购相关情况明确如下，欢迎受到邀请的厂商和其他符合条件的潜在供应厂商参加投标。

一、项目名称：新乡市体育局采购室外乒乓球台项目

二、采购货物及参数

室外乒乓球台技术参数：

1.管材规格不小于φ60mm×3mm；

2.乒乓球台面符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求：台面尺寸：2740×1525（mm）；台高：760（mm）；

3.台面支撑框规格不小于宽20mm×高30mm×壁厚2mm；

4.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5 mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm。球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接；

5.该标产品通过国家体育用品质量监督检验中心出具的符合《GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求》的检测报告，通过北京国体世纪体育用品质量认证中心NSCC认证。

### 三、交货期：2018年11月30日前。

四、质保期：供应商在投标文件中标明（不少于8年）。

五、供应厂商资质要求

1.供应厂商须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

2.所投产品需提供符合《GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求》的检测报告和北京国体世纪体育用品质量认证中心NSCC认证证书。

3.本项目不接受代理商投标，投标须为产品生产商直接参与投标。

4.投标产品生产商为GB19272-2011室外健身器材安全通用要求标准制定主要起草单位。

六、凡参加此次投标的供应厂商，应由企业法定代表人或其委托代理人于2018年11月9日上午10时前到体育局二楼会议室送达投标文件，投标文件须密封，现场组织开标。

**投标人须携带法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照（复印件）、投标产品报价单及相关资质证明。**

七、采购数量及预算金额：室外乒乓球台80个，预算金额19.6万元（拾玖万陆仟元整）。

八、此次邀请询价采购遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行，符合公告技术参数和品牌的产品最低价中标，如出现同时有满足条件的两家以上供应商报价相同，按开标当日签到先后顺序确定中标供应商（先签到者为中标供应商）。

九、联系方式

联 系 人：商先生

联系电话：0373-3044854

监督电话：0373-3051061

本询价文件的解释权归新乡市体育局所有。

新乡市体育局

2018年11月1日